Правила нахождения транспортного средства

на территории площадок

1. Соблюдение правил на площадках

Партнер обязуется ознакомить всех задействованных им сотрудников или третьих лиц, в частности водителей транспортных средств, с настоящими правилами и обеспечить их соблюдение на всех складских и производственных площадках, указанных в заявках Юнилевер (далее – площадки/площадки Юнилевер).

1. Прибытие
	1. *Правила въезда*. При въезде на территорию площадок Юнилевер водитель транспортного средства обязан подойти на проходную площадки и предоставить охране следующую информацию:
		* + ФИО;
			+ организацию (транспортную компанию);
			+ цель приезда (погрузка или выгрузка);
			+ в чье распоряжение прибыл (наименование грузоотправителя или грузополучателя);
			+ плановые дата и время погрузки или выгрузки;
* предоставить охране все необходимые документы (транспортная накладная, водительское удостоверение, паспорт и иные документы по требованию сотрудника охраны). Водитель не допускается на территорию отгрузочной площадке в случае отсутствия оригиналов действующего паспорта и водительского удостоверения;
* водитель должен быть ознакомлен под подпись с правилами безопасности, касающимися правил нахождения на площадке.
	1. *Отметка о времени прибытия*. Сотрудник грузоотправителя или грузополучателя вправе сделать отметку о времени прибытия транспортного средства под погрузку или разгрузку в путевом листе либо транспортной накладной.
1. Требования к водителям
	1. *Общие требования:*
* Состояние и квалификация водителя должны позволять ему выполнять свою трудовую функцию.
* Водитель, управляющий транспортным средством, полная грузоподъемность которого превышает 7500 кг, должен успешно пройти обучении технике безопасности, охране здоровья и вождению в экстремальных условиях в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Профессиональная подготовка и переподготовка водителей должна проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (1 раз в 3 года).
* Водитель, допущенный к перевозке пищевых продуктов, должен иметь надлежащим образом оформленную медицинскую книжку с отметками о своевременном прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров.
* Водителю во время работы запрещается прием наркотиков или алкоголя. Это правило распространяется также на медикаменты, которые могут помешать водителю выполнять его профессиональные обязанности.
* Водитель при посещении площадки Юнилевер должен иметь и использовать следующие средства индивидуальной защиты: защитную светоотражающую куртку (жилет), каску (на складах со стеллажным хранением), закрытую обувь, надежно зафиксированную на ногах (при помощи застежки, липучки, шнурков и т.п.) и при необходимости защитные перчатки.
* Продолжительность непрерывного вождения и рабочего дня водителя должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
	1. *На территории площадок Юнилевер водитель обязан:*
		+ - соблюдать Правила дорожного движения РФ при проезде, в том числе не превышать установленную скорость движения и всегда пристегиваться ремнями безопасности во время управления транспортным средством;
			- строго соблюдать маркировку путей и схему перемещения;
			- сообщать сотруднику склада о необходимости включить двигатель для прогрева;
			- при нахождении в зоне работы напольного промышленного транспорта не приближаться на расстояние более 2 метров к месту проведения работ;
			- соблюдать установленные правила поведения, включая корректность общения с сотрудниками склада, чистый и опрятный внешний вид, соответствующую одежду;
			- в случае получения травмы обратиться в медицинский центр или сообщить о происшествии диспетчеру склада;
			- в случае обнаружения очага возгорания, утечки аммиака, газа и других отравляющих и легковоспламеняющихся жидкостей, сообщить о происшествии на проходную, старшему подразделения погрузки (разгрузки) или охране;
			- в случае утечки топлива, масел собрать разлив с использованием спецсредств и сообщить о случившемся ответственному сотруднику отдела, по заданию которого прибыло транспортное средство, или диспетчеру склада;
			- выбрасывать мусор и отходы только в специально предназначенные для этого контейнеры, обозначенные табличками.
	2. *На территории площадок Юнилевер водителям запрещается:*
		+ - курить, в том числе в кабине транспортного средства, за исключением специально предназначенных для этого мест;
			- перевозить или употреблять алкоголь или наркотики;
			- использовать фото или видеотехнику без согласования с сотрудниками площадки;
			- провозить пассажиров, кроме экспедиторов;
			- провозить животных;
			- провозить взрывчатые вещества;
			- провозить ядовитые, отравляющие и легковоспламеняющиеся вещества, не связанные с технологическим процессом, и в нештатной упаковке;
			- пользоваться мобильной связью во время движения транспортного средства, в том числе при помощи устройства «свободные руки»;
			- посещать любые помещения площадок Юнилевер, не связанные с погрузо-разгрузочными работами, кроме туалетов;
			- оставлять транспортное средство с работающим двигателем, либо в местах, не отведенных для стоянки;
			- выключать габаритные огни в течение всего времени пребывания;
			- находиться во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ в кабине транспортного средства;
			- разливать нефтепродукты от автотранспорта;
			- сбрасывать в колодцы городской канализации и водосточные решетки любой мусор, жидкие, строительные и другие отходы;
			- захламлять территорию твердыми бытовыми отходами;
			- производить любой ремонт и техническое обслуживание транспортного средства;
			- прогревать двигатель транспортного средства более 3-х минут.
	3. *При проведении погрузо-разгрузочных работ на территории площадок Юнилевера водители обязаны:*
		+ - поставить транспортное средство к погрузочному доку, руководствуясь указаниями оператора площадки Юнилевер;
			- выключить двигатель и поставить транспортное средство на стояночный тормоз;
			- оставить включенными габаритные огни транспортного средства;
			- выйти из транспортного средства, предварительно вынув ключи из замка зажигания;
			- закрепить колеса транспортного средства стояночным (противооткатным) башмаком под контролем оператора;
			- лично контролировать процесс погрузки или разгрузки транспортного средства, правильность, безопасность и надежность крепления перевозимых товаров, общий вес груза и его распределение его по осям транспортного средства, руководить размещением груза внутри кузова транспортного средства;
			- получить необходимые документы после окончания погрузки, затем, после разрешения оператора, снять стояночный (противооткатный) башмак и отъехать на 2-7 метров от погрузочного дока;
			- выйти из транспортного средства и закрыть ворота транспортного средства;
			- дождаться, когда сотрудники грузоотправителя опломбируют ворота кузова транспортного средства (при необходимости пломбирования);
			- продолжить движение и покинуть территорию.
	4. *Дополнительные требования для водителей, прибывающих на площадки Юнилевер:*
		+ - разрешается прибытие автотранспорта не ранее, чем за 1 час до времени погрузки, назначенного Юнилевер;
			- в целях охраны санитарно-защитной зоны предприятия Партнеру запрещается организовывать стоянку автотранспортных средств в ожидании въезда на территорию вдоль дорог;
			- в случае прибытия на разгрузку в нерабочее время склада (выходные, праздники, временная приостановка погрузочно-разгрузочных работ), либо в любой другой последний рабочий день перед выходными или праздничными днями, необходимо отбыть на охраняемую стоянку и прибыть на территорию площадки Юнилевер в первый рабочий день к согласованному времени.
1. Требования к транспортным средствам
	1. *Общие требования к состоянию транспортного средства.* Транспортные средства должны быть в технически исправном состоянии, прошедшими технический осмотр и безопасными для передвижения.
	2. *Записи о техническом обслуживании.* Партнер обязан предоставлять Юнилевер все записи, касающиеся технического обслуживания транспортных средств, по первому требованию Юнилевера.
	3. *Оснащение.* Транспортные средства должны быть оборудованы:
		* + ремнями безопасности;
			+ первичными средствам пожаротушения;
			+ аптечкой оказания первой помощи;
			+ знаком аварийной остановки;
			+ сигнальным жилетом;
			+ противооткатные упоры в необходимом количестве.
	4. *Требования к грузовым отделениям.* Грузовые отделения транспортных средств (кузова, прицепы и полуприцепы) должны быть полностью в исправном состоянии, целостными и плотно закрываться. Тент должен быть водонепроницаемым, чтобы предотвратить риск проникновения воды, снега, пыли и грязи.
	5. *Требования к грузовым отделениям:*
		* + Внутреннее пространство грузовых отделений транспортных средств должно быть чистым, сухим, не иметь посторонних запахов (фруктов, рыбы, моторного топлива и пр.) и следов проникновения грызунов, насекомых, химического загрязнения.
			+ Внутреннее покрытие стен и пола не должно иметь повреждений, которые могут привести к порче погрузочной техники, груза и причинить вред здоровью сотрудников склада, участвующих в погрузке или разгрузке.
			+ Не допускается наличие в грузовом отделении транспортного средства любых посторонних предметов (канистры, бочки, колеса и пр.).
	6. *Санитарная обработка.* Транспортные средства, предназначенные для перевозки продуктов, должны регулярно проходить санитарную обработку с периодичностью согласно требованиями действующего законодательства РФ.

Транспорт, который подан для перевозки пищевой продукции, в обязательном порядке должен иметь:

* санитарный паспорт установленного образца, действительный на текущую дату. В санитарном паспорте должна стоять отметка о разрешении на перевозку товара. Паспорт должен быть предъявлен по первому требованию товароведа (кладовщика) грузоотправителя;
* акт о дезинфекции/санитарной обработки транспортного средства.
	1. *Требования к грузовому отделению.* Грузовое отделение транспортного средства должно надежно закрываться и пломбироваться. Пломбировочный трос должен быть в исправном состоянии, целым по всей длине, без разрывов и надрезов.
	2. *Требования к транспортным средствам с рефрижераторной установкой:*
		+ - Транспортные средства с рефрижераторной установкой должны быть в состоянии поддерживать заданный температурный режим во время движения с момента погрузки до момента разгрузки.
			- В системах охлаждения продуктов питания должны использоваться не запрещенные законодательством РФ хладагенты.
	3. *Требования к грузовому отделению*. Грузовые отделения транспортных средств в обязательном порядке должны иметь средства для крепления паллет и по всей длине иметь борта, предотвращающие падение погрузчика и груза в процессе погрузки или разгрузки
	4. *Высота пола.* Высота пола транспортного средства относительно поверхности земли должна быть в пределах 1.25 (+/- 0.15) м.
1. Последствия нарушения требований.
	1. *Отказ в погрузке/выгрузке.* В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящих правил Юнилевер вправе отказать водителю в допуске на площадку, погрузке/выгрузке транспортного средства.
	2. *Нарушения водителем Партнера настоящих правил нахождения на территории Юнилевер*. В случае нарушения водителем Партнера правил нахождения на территории Юнилевер вправе выставить штраф, установленный договором.